.INCLUDE"m328Pdef.inc"

.DEF VAR\_A = R16

.DEF VAR\_B = R17

.DEF VAR\_C = R18

.CSEG

.ORG 0x0000

rjmp RESET

RESET: ldi VAR\_B, 24

mov VAR\_A,VAR\_B

lsl VAR\_A

lsl VAR\_A

mov VAR\_C, VAR\_B

lsr VAR\_C

lsr VAR\_C

lsr VAR\_C

END: rjmp END

